**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ремонт участков асфальтобетонного покрытия стоянки**

**и проездов между корпусами №№ 4, 4а, 5, 5а и 7**

**по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объем** |
| 1 | Нарезка алмазными дисками швов в асфальтобетонном покрытии на глубину 80мм | м | 445,0 |
| 2 | Демонтаж слоя толщиной 80мм асфальтобетонного покрытия | м2 | 585,0 |
| 3 | Устройство и уплотнение трамбованием на отдельных участках подсыпки, толщиной 50 ÷ 200мм, из асфальтовой крошки | м2 (м3) | 150,0 (15,0) |
| 4 | Демонтаж-монтаж (с сохранением) люков с обечайками существующих колодцев | шт. | 5 |
| 5 | Наращивание и усиление стенок колодцев подливкой  бетона В15 | м3 | 0,2 |
| 6 | Армирование усиливаемых стенок колодцев  арм. сетками Вр-1 100х100мм | кг. | 1,0 |
| 7 | Замена отдельных бетонных тротуарных бордюрных камней размером 500х210х70мм, с установкой их на бетонном основании В15 | шт. | 50 |
| 8 | Проливка поверхности основания горячим битумом (при расходе 0,3кг/м2) | м2 | 585,0 |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 40 мм | м2 | 585,0 |
| 10 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II толщиной 40 мм | м2 | 585,0 |
| 11 | Сбор и вывоз строительного мусора | т | 85,0 |
|  |  |  |  |

**Приложение:** Схема ремонт участков асфальтобетонного покрытия стоянки и проездов между корпусами №№ 4, 4а, 5, 5а и 7

по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 80 на 1-м листе.

Исп. Бойко Е.Н.

8-495-780-54-45 доб. 337